別表第２（第３条関係）

組積造の塀（鉄筋が入っていないもの）の点検表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | 地面から１.２ｍ以下 | ☐はい | ☐いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さが、その部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上ある。 | ☐はい | ☐いいえ |
| ３ | 控え壁（高さが１.２ｍを超える場合） | ４ｍ以内ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの１．５倍以上突出している。 | ☐はい | ☐いいえ |
| 壁の厚さが必要寸法（上記２の寸法）の１.５倍以上ある。 | ☐はい | ☐いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れの深さが２０cm以上ある。 | ☐はい | ☐いいえ |
| ５ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、ひび割れがない。 | ☐はい | ☐いいえ |
| 評価 | | ５項目のうち、１つでも不適合があれば、倒壊の危険性あり | | |

※各項目において、不明である場合は、不適合とする。